Ausschreibungstexte 2024

### Geberit Silent-Pro Abwasser Stecksystem

### hochschalldämmend

**Vorbeschrieb:**

Rohr:

Rohr aus mineralstoffverstärktem PP-MX, mit angeformter Muffe und eingelegten Lippendichtringen aus EPDM.

Ringsteifigkeit > 4 kN/m²

Temperaturbeständig bis 80°C (kurzzeitig bis max. 100°C)

UV-Stabilisation durch Beigabe von Russ, Temperaturbeständig bis max. 100°C, mit Griffrippen

Farbe: Schwarz mit weißer Akustiklinie

Formstücke:

Einschichtig aus mineralstoffverstärktem PP-MX, mit angeformten Muffen und eingelegtem EPDM-Lippendichtringen, UV-Stabilisation durch Beigabe von Russ, Temperaturbeständig bis max. 100°C, mit Griffrippen und angeformter Einstecktiefenmarkierung sowie Positionsmarkierungen.

Farbe: schwarz

Rohrinstallation:

Die Verlegung muß nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers erfolgen.

Für die Ausführung der Abwasserinstallation sind sämtliche relevanten Normen zu beachten, speziell ÖN EN 12056 und ÖN B 2501 in der jeweils letztgültigen Fassung. Diese sind wie die herstellerspezifischen Angaben von der ausführenden Firma zu beachten und einzuhalten.

Erweitere Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Einheitspreise:

Anteil Material:

In die Einheitspreise für die Rohre je Meter und die Formstücke/Stück sind einzukalkulieren:

- Kosten Rohre

- Kosten für alle Form- und Verbindungsstücke mit Ausnahme der in LV angeführten  
 Positionen.

- Kosten Befestigung wie Schellen (Gleit, Fixpunkt), Tragschalen, Zubehör inkl. aller  
 erforderlichen Tragekonstruktionen zur Aufnahme der Befestigungen in korrosionsfester  
 schalldämmender Ausführung

- Kosten für Klein- und Dichtmaterialien sowie Verschnitt

- Kosten für Transport, Lagerung, Einbringung etc.

Anteil Lohn:

In den Einheitspreisen für Rohre samt Form- u. Verbindungsstücken sind einzukalkulieren:

- Kosten für die Herstellung der Verbindungen, sowie die Montage des Systems unabhängig  
 der Verlegeart.

- Kosten für die Montage der Rohrbefestigungen wie beschrieben befestigt am jeweiligen  
 Baukörper z.B. mittels Metalldübel oder Ähnlichem.

- Kosten für Stemm- und Durchbruchsarbeiten, Bohrungen etc. sofern diese nicht extra im LV   
 berücksichtigt sind.

einkalkulierter Zuschlag Material ..............%

Fabrikat: Geberit

### Rohre

**Silent-Pro Rohr Ø 50 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.200.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 50 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.201.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 50 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.202.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 50 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.204.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 50 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.205.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 50 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.206.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 50 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.207.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 75 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.300.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 75 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.301.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 75 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.302.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 75 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.304.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 75 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.305.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 75 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.306.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 75 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.307.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 90 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.400.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 90 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.401.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 90 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.402.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 90 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.404.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 90 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.405.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 90 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.406.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 90 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.407.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 110 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.500.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 110 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.501.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 110 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.502.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 110 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.504.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 110 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.505.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 110 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.506.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 110 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.507.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 125 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.600.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 125 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.601.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 125 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.602.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 125 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.604.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 125 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.605.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 125 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.606.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 125 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.607.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 160 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.700.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 160 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.701.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 160 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.702.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 160 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.704.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 160 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.705.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 160 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.706.14.1

**Silent-Pro Rohr Ø 160 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.707.14.1

### Bögen 15°

**Silent-Pro Bogen 15° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.220.14.1

**Silent-Pro Bogen 15° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.320.14.1

**Silent-Pro Bogen 15° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.420.14.1

**Silent-Pro Bogen 15° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.520.14.1

**Silent-Pro Bogen 15° Ø 125**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.620.14.1

**Silent-Pro Bogen 15° Ø 160**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.720.14.1

### Bögen 30°

**Silent-Pro Bogen 30° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.221.14.1

**Silent-Pro Bogen 30° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.321.14.1

**Silent-Pro Bogen 30° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.421.14.1

**Silent-Pro Bogen 30° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.521.14.1

**Silent-Pro Bogen 30° Ø 125**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.621.14.1

**Silent-Pro Bogen 30° Ø 160**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.721.14.1

### Bögen 45°

**Silent-Pro Bogen 45° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.222.14.1

**Silent-Pro Bogen 45° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.322.14.1

**Silent-Pro Bogen 45° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.422.14.1

**Silent-Pro Bogen 45° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.522.14.1

**Silent-Pro Bogen 45° Ø 125**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.622.14.1

**Silent-Pro Bogen 45° Ø 160**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.722.14.1

### Bögen 67,5°

**Silent-Pro Bogen 67,5° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.223.14.1

**Silent-Pro Bogen 67,5° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.323.14.1

**Silent-Pro Bogen 67,5° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.423.14.1

**Silent-Pro Bogen 67,5° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.523.14.1

### Bögen 87,5°

**Silent-Pro Bogen 87,5° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.224.14.1

**Silent-Pro Bogen 87,5° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.324.14.1

**Silent-Pro Bogen 87,5° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.424.14.1

**Silent-Pro Bogen 87,5° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.524.14.1

**Silent-Pro Bogen 87,5° Ø 125**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.624.14.1

**Silent-Pro Bogen 87,5° Ø 160**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.724.14.1

### Abzweige

**Silent-Pro Abzweige Ø 50**

egal oder reduziert, 45° für waagrechten Einbau, 88 1/2° für Fallleitungen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.232.14.1

**Silent-Pro Abzweige Ø 75**

egal oder reduziert, 45° für waagrechten Einbau, 88 1/2° für Fallleitungen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.349.14.1

**Silent-Pro Abzweige Ø 90**

egal oder reduziert, 45° für waagrechten Einbau, 88 1/2° für Fallleitungen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.454.14.1

**Silent-Pro Abzweige Ø 110**

egal oder reduziert, 45° für waagrechten Einbau, 88 1/2° für Fallleitungen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.555.14.1

**Silent-Pro Abzweige Ø 125**

egal oder reduziert, 45° für waagrechten Einbau, 88 1/2° für Fallleitungen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.636.14.1

**Silent-Pro Abzweige Ø 160**

egal oder reduziert, 45° für waagrechten Einbau, 88 1/2° für Fallleitungen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.737.14.1

### Sonderabzweige

**Silent-Pro Bogenabzweig zweifach 87,5°**

**Ø 90/90/90**

Bogenabzweig zweifach, Anschlüsse 180° versetzt, mit Innenradius

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.466.14.1

**Silent-Pro Bogenabzweig zweifach 87,5°**

**Ø 110/110/110**

Bogenabzweig zweifach, Anschlüsse 180° versetzt, mit Innenradius

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.566.14.1

**Silent-Pro Bogenabzweig zweifach 87,5°**

**Ø 125/110/110**

Bogenabzweig zweifach, Anschlüsse 180° versetzt, mit Innenradius

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.665.14.1

**Silent-Pro Eckabzweig Ø 110/110/110**

Eckabzweig zum Einbau in Fallleitungen, 90° Innenwinkel, Fallleitung d110

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.559.14.1

**Silent-Pro Eckabzweig Ø 125/110/110**

Eckabzweig zum Einbau in Fallleitungen, 90° Innenwinkel, Fallleitung d 125

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.662.14.1

**Silent-Pro Kombiabzweig Ø 90/90/50**

Kombiabzweig mit Anschlüssen in gleiche Richtung, Fallleitung d 90

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.456.14.1

**Silent-Pro Kombiabzweig Ø 110/90/50**

Kombiabzweig mit Anschlüssen in gleiche Richtung, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.556.14.1

**Silent-Pro Kombiabzweig Ø 110/110/50**

Kombiabzweig mit Anschlüssen in gleiche Richtung, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.558.14.1

**Silent-Pro Kombieckabzweig re, Ø 110/110/75**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.560.14.1

**Silent-Pro Kombieckabzweig re, Ø 110/110/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.565.14.1

**Silent-Pro Kombieckabzweig re, Ø 110/90/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.562.14.1

**Silent-Pro Kombieckabzweig re, Ø 90/90/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 90

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.462.14.1

**Silent-Pro Kombieckabzweig li, Ø 110/110/75**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.561.14.1

**Silent-Pro Kombieckabzweig li, Ø 110/110/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.578.14.1

**Silent-Pro Kombieckabzweig li, Ø 90/90/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 90

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.470.14.1

**Silent-Pro Kombieckabzweig li, Ø 110/90/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.570.14.1

**Silent-Pro Schachtabzweig li, Ø 110/75/110**

Schachtabzweig, Anschlüsse 90° versetzt auf gleicher Höhe, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.564.14.1

**Silent-Pro Schachtabzweig re, Ø 110/75/110**

Schachtabzweig, Anschlüsse 90° versetzt auf gleicher Höhe, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 393.563.14.1

### Reduktionen

**Silent-Pro Reduktionen Ø 75**

Angegeben ist der größte Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.372.14.1

**Silent-Pro Reduktionen Ø 90**

Angegeben ist der größte Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.473.14.1

**Silent-Pro Reduktionen Ø 110**

Angegeben ist der größte Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.574.14.1

**Silent-Pro Reduktionen Ø 125**

Angegeben ist der größte Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.675.14.1

**Silent-Pro Reduktionen Ø 160**

Angegeben ist der größte Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.776.14.1

### Putzstücke

**Silent-Pro Putzstück Ø 50**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.227.14.1

**Silent-Pro Putzstück Ø 75**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.327.14.1

**Silent-Pro Putzstück Ø 90**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.427.14.1

**Silent-Pro Putzstück Ø 110**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.527.14.1

**Silent-Pro Putzstück Ø 125**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.627.14.1

**Silent-Pro Putzstück Ø 160**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.727.14.1

**Silent-Pro Putzstück Ø 110 oval**

Putzstück PE mit ovalem Deckel verschraubt, incl. Silent-Pro Doppelsteckmuffe, zum Einbau in Sammelleitungen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr. 393.503.14.1

**Silent-Pro Putzstück Ø 125 oval**

Putzstück PE mit ovalem Deckel verschraubt, incl. Silent-Pro Doppelsteckmuffe, zum Einbau in Sammelleitungen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr. 393.603.14.1

**Silent-Pro Putzstück Ø 160 oval**

Putzstück PE mit ovalem Deckel verschraubt, incl. Silent-Pro Doppelsteckmuffe, zum Einbau in Sammelleitungen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr. 393.703.14.1

### Doppelsteckmuffen

**Silent-Pro Doppelsteckmuffe Ø 50**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.216.14.1

**Silent-Pro Doppelsteckmuffe Ø 75**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.316.14.1

**Silent-Pro Doppelsteckmuffe Ø 90**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.416.14.1

**Silent-Pro Doppelsteckmuffe Ø 110**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.516.14.1

**Silent-Pro Doppelsteckmuffe Ø 125**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.616.14.1

**Silent-Pro Doppelsteckmuffe Ø 160**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.716.14.1

### Überschubmuffen

**Silent-Pro Überschubmuffe Ø 50**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.217.14.1

**Silent-Pro Überschubmuffe Ø 75**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.317.14.1

**Silent-Pro Überschubmuffe Ø 90**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.417.14.1

**Silent-Pro Überschubmuffe Ø 110**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.517.14.1

**Silent-Pro Überschubmuffe Ø 125**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.617.14.1

**Silent-Pro Überschubmuffe Ø 160**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.717.14.1

### Langmuffen

**Silent-Pro Langmuffe Ø 50**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.218.14.1

**Silent-Pro Langmuffe Ø 75**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.318.14.1

**Silent-Pro Langmuffe Ø 90**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.418.14.1

**Silent-Pro Langmuffe Ø 110**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 393.518.14.1

### Silent-Pro Systemrohrschelle M8/M10 hochschalldämmend

**Silent-Pro Systemrohrschelle Ø 50**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Abstandhalter, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.299.26.1

**Silent-Pro Systemrohrschelle Ø 75**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Abstandhalter, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.399.26.1

**Silent-Pro Systemrohrschelle Ø 90**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Abstandhalter, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.499.26.1

**Silent-Pro Systemrohrschelle Ø 110**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Abstandhalter, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.599.26.1

**Silent-Pro Systemrohrschelle Ø 125**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Abstandhalter, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.699.26.1

**Silent-Pro Systemrohrschelle Ø 160**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Abstandhalter, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.799.26.1

### Haltekralle

**Silent-Pro Haltekralle Ø 50**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-Pro als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.203.14.1

**Silent-Pro Haltekralle Ø 75**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-Pro als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.308.14.1

**Silent-Pro Haltekralle Ø 90**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-Pro als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.408.14.1

**Silent-Pro Haltekralle Ø 110**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-Pro als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.508.14.1

**Silent-Pro Haltekralle Ø 125**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-Pro als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.608.14.1

**Silent-Pro Haltekralle Ø 160**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-Pro als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.708.14.1

### Brandverschlüsse

**Brandverschluss Ø 50**

zur Rohrabschottung für Wände u Decken, EI90 EN geprüfte Ausführung, zum nachträglichen Einbau bei Geberit HDPE, Silent-db20, Silent-Pro und Silent-PP Ablaufprogramm.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.300.00.1

**Brandverschluss Ø 75**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.301.00.1

**Brandverschluss Ø 90**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.302.00.1

**Brandverschluss Ø 110**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.303.00.1

**Brandverschluss Ø 125**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.304.00.1

**Brandverschluss Ø 160**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.305.00.1

### Rohrbelüfter

**Rohrbelüfter Ø 75 - 110**

zur Belüftung von Einzel- oder Sammel-anschlussleitungen bei Schwerkraft-entwässerungsanlagen, incl. Anschlussmanschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 307.006.00.1

### Silent-Pro Carve Abzweige 3 Muffen

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/50 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.446.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/90 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.442.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/50 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.546.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/90 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.543.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/110 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.542.14.1

### Silent-Pro Carve Abzweige

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/50**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.444.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/75**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.445.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/90**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.440.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/50**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.544.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/75**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.545.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/90**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.541.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/110**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.540.14.1

### Silent-Pro BottomTurn Bögen

**Silent-Pro BottomTurn Bogen Ø 90**

Umlenkbogen Fallleitung in Sammelleitung, d90, zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, mit Strömungsteiler für durchgehende Luftsäule

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.425.14.1

**Silent-Pro BottomTurn Bogen Ø 110**

Umlenkbogen Fallleitung in Sammelleitung, d110, zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, mit Strömungsteiler für durchgehende Luftsäule

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.525.14.1

### Silent-Pro BackFlip Bögen

**Silent-Pro BackFlip Bogen Ø 90**

Umlenkbogen bei Fallleitungsverzügen von horizontaler Leitung in die senkrechte Leitung, d90, zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, mit spezieller Formgebung für durchgehende Luftsäule

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.426.14.1

**Silent-Pro BackFlip Bogen Ø 110**

Umlenkbogen bei Fallleitungsverzügen von horizontaler Leitung in die senkrechte Leitung, d110, zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, mit spezieller Formgebung für durchgehende Luftsäule

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.526.14.1