Ausschreibungstexte 2024

# Bodenentwässerung

**Bodenablauf Varino horizontal, Abgang 50mm**

Mit verstellbarem Einlaufrost 13x13cm, incl. Chromstahlrost, Abgang PE d50mm, Zusatzanschluss PE d50mm drehbar, incl. Siphoneinsatz, Bauschutz, Sperrwasserhöhe 50mm, Ablaufleistung 1 l/s, Zusatzanschluss max. 0,6 l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.023.00.1

**Bodenablauf Varino horizontal, Abgang 110mm**

Mit verstellbarem Einlaufrost 13x13cm, incl. Chromstahlrost, Abgang PE d110mm, Zusatzanschluss PE d50mm drehbar, incl. Siphoneinsatz, Bauschutz, Sperrwasserhöhe 50mm, Ablaufleistung 1,4 l/s, Zusatzanschluss max. 0,8 l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.021.00.1

**Bodenablauf Varino senkrecht, Abgang 110mm**

Mit verstellbarem Einlaufrost 13x13cm, incl. Chromstahlrost, Abgang PE d110mm, Zusatzanschluss PE d50mm, incl. Siphoneinsatz, Bauschutz, Sperrwasserhöhe 50mm, Ablaufleistung 1,6 l/s, Zusatzanschluss max. 0,8 l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.022.00.1

**Bodeneinlauf Varino horizontal, Abgang 50mm**

Für Balkon/Terassenentwässerung

Mit verstellbarem Einlaufrost 13x13cm, incl. Chromstahlrost, Abgang PE d50mm, ohne Siphoneinsatz, Bauschutz, Ablaufleistung 0,9l/s,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.032.00.1

**Bodeneinlauf Varino senkrecht, Abgang 50mm**

Für Balkon/Terassenentwässerung

Mit verstellbarem Einlaufrost 13x13cm, incl. Chromstahlrost, Abgang PE d50mm, ohne Siphoneinsatz, Bauschutz, Ablaufleistung 2,0l/s,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.033.00.1

**Trichterverlängerung**

zur Höhenaufstockung 10 cm, kombinierbar mit Varino Ab- und Einläufen, komplett mit Dichtung.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.100.00.1

**Flansch CrNi**

zu Bodenab- und einlauf Varino, CrNi Anschlussflansch, Abgang d125mm CrNi, für Dichtanstrich und Bitumen.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.101.00.1

**Flansch mit Pressdichtungsflansch**

zu Bodenab- und einlauf Varino, CrNi Anschlussflansch, Abgang d125mm CrNi, incl. Dichtung und Muttern, für Kunststofffolienabdichtung.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.102.00.1

**Schwitzwasserdämmung horizontal**

zu Bodeneinläufe Varino,mit horizontalen Abgang, zur Schwitzwasserdämmung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.118.00.1

**Schwitzwasserdämmung vertikal**

zu Bodeneinläufe Varino,mit vertikalem Abgang, zur Schwitzwasserdämmung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.119.00.1

**Geruchsverschluss**

zu Bodenab- und einlauf Varino, zur Sicherung gegen Geruch bei ausgetrocknetem Siphon

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.106.00.1

**Versperrbarer Rost 13x13cm**

zu Bodenab- und einlauf Varino, versperrbar, incl. Schlüssel

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.107.00.1

**Siphoneinsatz h27**

zu Bodeneinläufe Varino, zur Herstellung eines Geruchsverschlusses bei Terassen/Balkoneinläufen, Siphonierhöhe 27mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.108.00.1

**Einbauständer**

zu Bodenablauf 363.653, zur Befestigung auf Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 388.132.00.1

Bodenentwässerung geflieste Duschen

**Bodenablauf geflieste Dusche, SH50, d50mm**

Grundkörper bestehend aus Styroporkörper incl. Sifon, Sperrwasserhöhe 50mm, Abgang PE d50mm, incl. Aufstockelement mit werkseitig angespritzter Abdichtfolie, transparenter Bauschutz, für Estrichhöhen beim Ablauf von 90 – 200mm, incl. Befestigungsmaterial und Randdämmstreifen, schallentkoppelt

Ablaufleistung: mind. 0,75 l/s (bei 90mm Estrich am Ablauf)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.050.00.1

**Bodenablauf geflieste Dusche, SH30, d40mm**

Für Renovationszwecke, Grundkörper bestehend aus Styroporkörper incl. Sifon, Sperrwasserhöhe 30mm, Abgang PE d40mm, incl. Aufstockelement mit werkseitig angespritzter Abdichtfolie, transparenter Bauschutz, für Estrichhöhen beim Ablauf von 65 – 175mm, incl. Befestigungsmaterial und Randdämmstreifen, schallentkoppelt

Ablaufleistung: mind. 0,4 l/s (bei 65mm Estrich am Ablauf)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.052.00.1

**Bodenablauf geflieste Dusche, CrossFloor** Für Renovationszwecke, Grundkörper mit werkseitig angespritzter Abdichtfolie, transparenter Bauschutz, Abgang PE

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.053.00.1

**Edelstahlrost verschraubbar**

passend zu Bodenablauf 154.050, 154.052 oder 154.053, aus Edelstahl, incl. Schrauben

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.310.00.1

**Designrost Square**

passend zu Bodenablauf 154.050, 154.052 oder 154.053, aus Edelstahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.312.00.1

**Designrost Circle**

passend zu Bodenablauf 154.050, 154.052 oder 154.053, aus Edelstahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.311.00.1

Duschrinnen CleanLine Rohbauset

**CleanLine Rohbauset SH50, d50mm**

Grundkörper bestehend aus Styroporkörper incl. Sifon, Sperrwasserhöhe 50mm, Abgang PE d50mm, incl. Aufstockelement mit werkseitig angespritzter Abdichtfolie, transparenter Bauschutz, für Estrichhöhen beim Ablauf von 90 – 200mm, incl. Befestigungsmaterial und Randdämmstreifen, schallentkoppelt

Ablaufleistung: mind. 0,75 l/s (bei 90mm Estrich am Ablauf)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.150.00.1

**CleanLine Rohbauset SH30, d40mm**

Für Renovationszwecke, Grundkörper bestehend aus Styroporkörper incl. Sifon, Sperrwasserhöhe 30mm, Abgang PE d40mm, incl. Aufstockelement mit werkseitig angespritzter Abdichtfolie, transparenter Bauschutz, für Estrichhöhen beim Ablauf von 65 – 175mm, incl. Befestigungsmaterial und Randdämmstreifen, schallentkoppelt

Ablaufleistung: mind. 0,4 l/s (bei 65mm Estrich am Ablauf)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.152.00.1

**CleanLine Rohbauset CrossFloor**

Für Renovationszwecke, Grundkörper mit werkseitig angespritzter Abdichtfolie, transparenter Bauschutz, Abgang PE d50mm, ohne Siphon

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.153.00.1

Duschrinnen CleanLine

**Duschrinne CleanLine20**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Endkappen, Haarkamm

Farbe: Edelstahl gebürstet, Ränder Edelstahl poliert

Für Belagsstärken von 8 – 35mm

Länge: 90cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.450.KS.1

**Duschrinne CleanLine20**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Endkappen, Haarkamm

Farbe: Edelstahl gebürstet, Ränder Edelstahl poliert

Für Belagsstärken von 8 – 35mm

Länge: 130cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.451.KS.1

**Duschrinne CleanLine20**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Endkappen, Haarkamm

Farbe: Edelstahl gebürstet, Ränder Edelstahl poliert

Für Belagsstärken von 8 – 35mm

Länge: 160cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.453.KS.1

**Duschrinne CleanLine50**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Edelstahl gebürstet, Ränder Edelstahl poliert

Beschichtung: Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 90cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.446.KS.1

**Duschrinne CleanLine50**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Schwarzchrom poliert, Ränder Schwarzchrom gebürstet

Beschichtung: PVD und Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 90cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.446.QC.1

**Duschrinne CleanLine50**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Edelstahl gebürstet, Ränder Edelstahl poliert

Beschichtung: Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 130cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.447.KS.1

**Duschrinne CleanLine50**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Schwarzchrom poliert, Ränder Schwarzchrom gebürstet

Beschichtung: PVD und Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 130cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.447.QC.1

**Duschrinne CleanLine60, Mosaik**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, speziell für dünne Beläge von 4 – 30mm, geeignet für PUR / Epoxyböden, incl. Haarkamm

Länge: 90cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.458.00.1

**Duschrinne CleanLine60, Mosaik**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, speziell für dünne Beläge von 2 – 30mm, geeignet für PUR / Epoxyböden, incl. Haarkamm

Länge: 130cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.459.00.1

**Duschrinne CleanLine80**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Edelstahl gebürstet, Ränder Edelstahl poliert

Beschichtung: Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 90cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.440.KS.1

**Duschrinne CleanLine80**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Champagner gebürstet, Ränder Champagner poliert

Beschichtung: PVD und Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 90cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.440.39.1

**Duschrinne CleanLine80**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Schwarzchrom poliert, Ränder Schwarzchrom gebürstet

Beschichtung: PVD und Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 90cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.440.QC.1

**Duschrinne CleanLine80**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Edelstahl gebürstet, Ränder Edelstahl poliert

Beschichtung: Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 130cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.441.KS.1

**Duschrinne CleanLine80**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Champagner gebürstet, Ränder Champagner poliert

Beschichtung: PVD und Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 130cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.441.39.1

**Duschrinne CleanLine80**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, mit integriertem Gefälle, individuell ablängbar bis auf 30cm Länge, incl. Haarkamm

Farbe: Schwarzchrom poliert, Ränder Schwarzchrom gebürstet

Beschichtung: PVD und Anti-Fingerprint

Für Belagsstärken von 10 – 35mm

Länge: 130cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.441.QC.1

**Duschrinne CleanLine befliesbar**

Passend zu CleanLine Rohbauset SH50, SH30 und CrossFloor, Edelstahlprofil, individuell befliesbar, incl. Haarkamm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.455.00.1

Duschelemente

**Kombifix Duschelement**

Zum Einbau bei gefliesten Duschbereichen in Massivwände, bestehend aus selbsttragendem Montagegestell, incl. Siphonbox werksseitig abgedichtet, normgerechte Sperrwasserhöhe 50mm, incl. Bauschutz, PE-Abgangsstutzen d50, Ablaufposition links oder rechts frei wählbar, Ablaufleistung 0,8 l/s, incl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 457.534.00.1

**Duofix Duschelement H130**

Zum Einbau bei gefliesten Duschbereichen in Leichtbauwände, bestehend aus selbsttragendem Montagegestell, incl. Siphonbox werksseitig abgedichtet, normgerechte Sperrwasserhöhe 50mm, incl. Bauschutz, incl. verstellbarer Montageplatte für UP/AP Armatur, Armaturenanschluss ½“, PE-Abgangsstutzen d50, Ablaufposition links oder rechts frei wählbar, Ablaufleistung 0,8 l/s, incl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 111.580.00.1

**Duofix Duschelement H50**

Zum Einbau bei gefliesten Duschbereichen in Leichtbauwände, bestehend aus selbsttragendem Montagegestell, incl. Siphonbox werksseitig abgedichtet, normgerechte Sperrwasserhöhe 50mm, incl. Bauschutz, PE-Abgangsstutzen d50, Ablaufposition links oder rechts frei wählbar, Ablaufleistung 0,8 l/s, incl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 111.591.00.1

**Kombifix Duschelement RENO**

Zum Einbau bei gefliesten Duschbereichen in Massivwände, bestehend aus selbsttragendem Montagegestell, incl. Siphonbox werksseitig abgedichtet, 30mm Sperrwasserhöhe, incl. Bauschutz, PE-Abgangsstutzen d40, Ablaufposition links oder rechts frei wählbar, Ablaufleistung 0,4 l/s, incl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 457.536.00.1

**Duofix Duschelement H130 RENO**

Zum Einbau bei gefliesten Duschbereichen in Leichtbauwände, bestehend aus selbsttragendem Montagegestell, incl. Siphonbox werksseitig abgedichtet, Sperrwasserhöhe 30mm, incl. Bauschutz, incl. verstellbarer Montageplatte für UP/AP Armatur, Armaturenanschluss ½“, PE-Abgangsstutzen d40, Ablaufposition links oder rechts frei wählbar, Ablaufleistung 0,4 l/s, incl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 111.581.00.1

**Duofix Duschelement H50 RENO**

Zum Einbau bei gefliesten Duschbereichen in Leichtbauwände, bestehend aus selbsttragendem Montagegestell, incl. Siphonbox werksseitig abgedichtet, Sperrwasserhöhe 30mm, incl. Bauschutz, PE-Abgangsstutzen d40, Ablaufposition links oder rechts frei wählbar, Abflussleistung 0,4 l/s, incl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 111.593.00.1

Duschelement Fertigbausets

**Fertigbauset zu Duschelement verchromt**

Passend zu Geberit Kombifix/Duofix H130/Duofix H50 Duschelement, Abmessung 320 x 50 mm, Kunstoff glanzverchromt, incl. Haarsieb

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.335.21.1

**Fertigbauset zu Duschelement weiss**

Passend zu Geberit Kombifix/Duofix H130/Duofix H50 Duschelement, Abmessung 320 x 50 mm, Kunstoff weiß, incl. Haarsieb

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.335.11.1

**Fertigbauset zu Duschelement ES gebürstet**

Passend zu Geberit Kombifix/Duofix H130/Duofix H50 Duschelement, Abmessung 320 x 50 mm, Edelstahl gebürstet, incl. Haarsieb

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.336.FW.1

**Fertigbauset zu Duschelement ES poliert**

Passend zu Geberit Kombifix/Duofix H130/Duofix H50 Duschelement, Abmessung 320 x 50 mm, Edelstahl poliert, incl. Haarsieb

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.342.00.1

**Fertigbauset zu Duschelement befliesbar einteilig**

Passend zu Geberit Kombifix/Duofix H130/Duofix H50 Duschelement, Abmessung 320 x 50 mm, individuell befliesbar, rahmenlos, incl. Haarsieb

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.338.00.1

**Fertigbauset zu Duschelement befliesbar zweiteilig**

Passend zu Geberit Kombifix/Duofix H130/Duofix H50 Duschelement, Abmessung 320 x 50 mm, individuell befliesbar, incl. Rahmen, incl. Haarsieb

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.339.00.1

**Kollektorprofil**

Passend zu Geberit Duschelementen, zum Einsatz bei gleichmässigem Gefälle zum Duschelement, Edelstahl, Länge = 114cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.340.FW.1

Duschboard

**Duschboard V-Gefälle 90x90cm**

Zum Einsatz in Verbindung mit Geberit Duschelement, Aufbauhöhe 5,5-16cm, bestehend aus 3 Platten EPS in verschiedenen Stärken sowie werksseitig abgedichteter, hochfester Deckplatte, vorgefertigtes Gefälle, fliesenfertig, incl. Abdichtungsmaterial, Länge = 90cm, Breite = 90cm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.252.00.1

**Duschboard V-Gefälle 100x100cm**

Zum Einsatz in Verbindung mit Geberit Duschelement, Aufbauhöhe 5,5-16cm, bestehend aus 3 Platten EPS in verschiedenen Stärken sowie werksseitig abgedichteter, hochfester Deckplatte, vorgefertigtes Gefälle, fliesenfertig, incl. Abdichtungsmaterial, Länge = 100cm, Breite = 100cm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.253.00.1

**Duschboard V-Gefälle 120x90cm**

Zum Einsatz in Verbindung mit Geberit Duschelement, Aufbauhöhe 5,5-16cm, bestehend aus 3 Platten EPS in verschiedenen Stärken sowie werksseitig abgedichteter, hochfester Deckplatte, vorgefertigtes Gefälle, fliesenfertig, incl. Abdichtungsmaterial, Länge = 120cm, Breite = 90cm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.254.00.1

**Duschboard V-Gefälle 120x100cm**

Zum Einsatz in Verbindung mit Geberit Duschelement, Aufbauhöhe 5,5-16cm, bestehend aus 3 Platten EPS in verschiedenen Stärken sowie werksseitig abgedichteter, hochfester Deckplatte, vorgefertigtes Gefälle, fliesenfertig, incl. Abdichtungsmaterial, Länge = 120cm, Breite = 100cm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.255.00.1

**Duschboard L-Gefälle 120x100cm**

Zum Einsatz in Verbindung mit Geberit Duschelement, Aufbauhöhe 5,5-16cm, bestehend aus 3 Platten EPS in verschiedenen Stärken sowie werksseitig abgedichteter, hochfester Deckplatte, vorgefertigtes Gefälle, fliesenfertig, incl. Abdichtungsmaterial, Länge = 120cm, Breite = 100cm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 154.265.00.1

Duschfläche Setaplano

**Duschfläche Setaplano 75x90cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.292.11.1

**Duschfläche Setaplano 75x170cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.293.11.1

**Duschfläche Setaplano 80x80cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.260.11.1

**Duschfläche Setaplano 80x100cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.262.11.1

**Duschfläche Setaplano 80x120cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.264.11.1

**Duschfläche Setaplano 80x140cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.266.11.1

**Duschfläche Setaplano 80x150cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.267.11.1

**Duschfläche Setaplano 80x160cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.268.11.1

**Duschfläche Setaplano 80x170cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.269.11.1

**Duschfläche Setaplano 90x90cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.270.11.1

**Duschfläche Setaplano 90x100cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.271.11.1

**Duschfläche Setaplano 90x120cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.273.11.1

**Duschfläche Setaplano 90x140cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.275.11.1

**Duschfläche Setaplano 90x160cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.277.11.1

**Duschfläche Setaplano 90x170cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.278.11.1

**Duschfläche Setaplano 90x180cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.279.11.1

**Duschfläche Setaplano 100x100cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.280.11.1

**Duschfläche Setaplano 100x120cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.282.11.1

**Duschfläche Setaplano 100x140cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.284.11.1

**Duschfläche Setaplano 100x160cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 6 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.286.11.1

**Duschfläche Setaplano 120x120cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches, aus Mineralwerkstoff, weiß, Rutschklasse C, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert, ist in Verbindung mit Setaplano Installationsrahmen und Rohbauset einzubauen

Für Fußbodenaufbauten von 9,5 – 25cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.290.11.1

Installationsrahmen für Setaplano

**Installationsrahmen zu Setaplano 75x90cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.492.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 75x170cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.493.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 80x80cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.460.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 80x100cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.462.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 80x120cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.464.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 80x140cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.466.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 80x150cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.460.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 80x160cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.468.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 80x170cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.469.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 90x90cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.470.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 90x100cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.471.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 90x120cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.473.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 90x140cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.475.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 90x160cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.477.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 90x170cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.478.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 90x180cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.479.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 100x100cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.480.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 100x120cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.482.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 100x140cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.484.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 100x160cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 6 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.486.00.1

**Installationsrahmen zu Setaplano 120x120cm**

Zum Einbau von Geberit Setaplano Duschflächen, für Fussbodenaufbauten 9,5 – 25cm, vormontierte Siphonhalterung, integrierte Körperschalldämmung, Rahmen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl, incl. Aufnahme für Montagefüsse, incl. verlorener Schalung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.490.00.1

Rohbauset zu Setaplano

**Rohbauset zu Setaplano SH50, 4F**

Rohbauset zu Geberit Setaplano, bestehend aus Siphon mit entfernbarem Siphonbecher, Haarkamm, Abgangsstutzen aus PE d50mm, Siphonierhöhe 50mm, incl. 4 Montagefüsse, incl. Ventilabdeckung aus mineralischen Werkstoff weiß, incl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial, für Fussbodenaufbauhöhe 11,5 – 16,5cm

Abflussleistung: 0,65l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.010.00.1

**Rohbauset zu Setaplano SH50, 6F**

Rohbauset zu Geberit Setaplano, bestehend aus Siphon mit entfernbarem Siphonbecher, Haarkamm, Abgangsstutzen aus PE d50mm, Siphonierhöhe 50mm, incl. 6 Montagefüsse, incl. Ventilabdeckung aus mineralischen Werkstoff weiß, incl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial, für Fussbodenaufbauhöhe 11,5 – 16,5cm

Abflussleistung: 0,65l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.013.00.1

**Rohbauset zu Setaplano SH30, 4F**

Rohbauset zu Geberit Setaplano, bestehend aus Siphon mit entfernbarem Siphonbecher, Haarkamm, Abgangsstutzen aus PE d50mm, Siphonierhöhe 30mm, incl. 4 Montagefüsse, incl. Ventilabdeckung aus mineralischen Werkstoff weiß, incl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial, für Fussbodenaufbauhöhe 9,5 – 11,5cm

Abflussleistung: 0,50l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.020.00.1

**Rohbauset zu Setaplano SH30, 6F**

Rohbauset zu Geberit Setaplano, bestehend aus Siphon mit entfernbarem Siphonbecher, Haarkamm, Abgangsstutzen aus PE d50mm, Siphonierhöhe 30mm, incl. 6 Montagefüsse, incl. Ventilabdeckung aus mineralischen Werkstoff weiß, incl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial, für Fussbodenaufbauhöhe 9,5 – 11,5cm

Abflussleistung: 0,50l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.021.00.1

**Rohbauset zu Setaplano CrossFloor, 4F**

Rohbauset zu Geberit Setaplano, bestehend aus Abwasseranschluss PE d50mm, Haarkamm, incl. 4 Montagefüsse, incl. Ventilabdeckung aus mineralischen Werkstoff weiß, incl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial, für Fussbodenaufbauhöhe 6,0 – 9,5cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.030.00.1

**Rohbauset zu Setaplano CrossFloor, 6F**

Rohbauset zu Geberit Setaplano, bestehend aus Abwasseranschluss PE d50mm, Haarkamm, incl. 6 Montagefüsse, incl. Ventilabdeckung aus mineralischen Werkstoff weiß, incl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial, für Fussbodenaufbauhöhe 6,0 – 9,5cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 154.031.00.1

Duschwanne Olona

**Duschwanne Olona 75x90cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.905.00.1

**Duschwanne Olona 75x170cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.927.00.1

**Duschwanne Olona 80x80cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.900.00.1

**Duschwanne Olona 80x100cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.909.00.1

**Duschwanne Olona 80x120cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.913.00.1

**Duschwanne Olona 80x140cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.918.00.1

**Duschwanne Olona 80x160cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.923.00.1

**Duschwanne Olona 80x170cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.928.00.1

**Duschwanne Olona 90x90cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.901.00.1

**Duschwanne Olona 90x100cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.910.00.1

**Duschwanne Olona 90x120cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.914.00.1

**Duschwanne Olona 90x140cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.919.00.1

**Duschwanne Olona 90x160cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.924.00.1

**Duschwanne Olona 90x170cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.929.00.1

**Duschwanne Olona 90x180cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.940.00.1

**Duschwanne Olona 100x100cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.902.00.1

**Duschwanne Olona 100x120cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.915.00.1

**Duschwanne Olona 100x140cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.920.00.1

**Duschwanne Olona 100x160cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.925.00.1

**Duschwanne Olona 120x120cm**

Zur Herstellung eines bodenebenen Duschbereiches oder erhöhtem Einbau bis 4cm, aus Steinharz, beschichtet, weiß, Rutschklasse B, bis max. 300 kg belastbar, Abdichtungsband für Anschluss der Verbundabdichtung werksseitig rundumlaufend vormontiert,

Für Fußbodenaufbauten von 10 – 25cm

inkl. Ablaufdeckel

Zusätzlich zu bestellen:

- Geberit Duschwannenablauf d90, für

 den Ablaufdeckel geeignet

- Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 550.903.00.1

**Rohbauset für Duschwannen Olona**

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz bis zu 140cm, 62,5/6-12**

Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.955.00.1

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz bis zu 140cm, 62,5/9-21**

Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.955.00.2

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz bis zu 140cm, 70/6-12**

Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.958.00.1

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz bis zu 140cm, 70/9-21**

Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.958.00.2

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz bis zu 140cm, 80/6-12**

Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.961.00.1

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz bis zu 140cm, 80/9-21**

Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.961.00.2

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz bis zu 140cm, 110/6-12**

Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.964.00.1

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz bis zu 140cm, 110/9-21**

Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.964.00.2

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz ab 140cm, 62,5/6-12**

Set bestehend aus 8 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 4 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.956.00.1

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz ab 140cm, 62,5/9-21**

Set bestehend aus 8 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 4 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.956.00.2

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz ab 140cm, 70/6-12**

Set bestehend aus 8 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 4 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.959.00.1

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz ab 140cm, 70/9-21**

Set bestehend aus 8 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 4 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.959.00.2

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz ab 140cm, 80/6-12**

Set bestehend aus 8 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 4 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.962.00.1

**Rohbauset für Duschwannen aus Steinharz ab 140cm, 80/9-21**

Set bestehend aus 8 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 4 Traversen und Befestigungsmaterial,

Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 554.962.00.2