Die perfekte Lösung für die Dusche

# Die neuen Geberit ONE Duschplatzlösungen erfüllen Nutzerwünsche von heute und morgen

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG, Februar 2020

Wenn sich Kunden etwas von ihrem Badezimmer wünschen, dann, dass es eine hohe Funktionalität und Flexibilität aufweist und leicht zu reinigen ist. Für den Duschbereich hat Geberit die bestehenden Lösungen mit dem Geberit ONE Konzept weiterentwickelt. Design und Funktion gehen dabei eine wegweisende Verbindung ein. Die neuen Duschplatzlösungen verbinden die technische Kompetenz hinter der Wand mit der Design- und Produktkompetenz vor der Wand. Entstanden ist ein Sanitärobjekt, das in seiner Gesamtheit optimiert und weiterentwickelt wurde. Erhältlich ist das Angebotsspektrum von Geberit ONE für die Dusche seit Oktober 2019.

|  |
| --- |
|  |

**Geberit ONE** – Mit Geberit ONE vereint der Sanitärexperte sein sanitärtechnisches Know-how und seine Designkompetenz und bietet wegweisende, voll integrierte und umfassende Lösungen für das ganze Bad. Besonders stilvoll und funktionell lässt sich der Duschbereich gestalten.

Wenn es um die Gestaltung des Duschbereichs geht, sind die Wünsche der Kundinnen und Kunden vielfältig. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die bodenebene Variante, schafft sie doch mehr Raum im Bad. Geberit verfügt über eine Auswahl innovativer Lösungen für den Wasserablauf, die allesamt optimal auf Geberit ONE abgestimmt sind. Der Wandablauf schöpft dabei die Vorteile der Vorwandtechnologie besonders konsequent aus. Geberit geht noch einen Schritt weiter und schließt die Duschtrennwand sowie eine Nischenablagebox ins System ein.

Damit werden große Hürden, die eine zügige, komplikationsfreie Realisierung des Duschbereichs erschweren, aus dem Weg geräumt. Mithilfe eines Rohbausets wird die Nischenablagebox zu einem festen, mit einer vormontierten Dichtfolie ausgestatteten Bestandteil des Installationssystems, dessen Platz verlässlich festgelegt werden kann. Dasselbe gilt für die Duschtrennwand, die sich endlich nahtlos in die Planungs- und Montageabläufe einbauen lässt.

Geberit Wandablauf für Duschen

Ob Wandablauf, Duschrinne CleanLine oder Duschfläche Setaplano – egal für welche Lösung man sich bei der Duschenentwässerung entscheidet, zum Geberit ONE Konzept passen alle drei. Am konsequentesten kommen die Vorteile einer Vorwandinstallation aber beim Wandablauf zum Tragen. Dieser verlegt die Entwässerung bodenebener Duschen aus dem Boden in die Wand. Dadurch wird nicht nur der Raum innerhalb der Vorwand optimal genutzt; auch die Installation insgesamt gestaltet sich einfacher, da eine durchgängige Befliesung des Bodens möglich ist. Wie bei allen anderen Ablaufvarianten wird die Dichtfolie vormontiert geliefert, was die Sicherheit erheblich erhöht und die Arbeit auf der Baustelle erleichtert.

Geberit Nischenablagebox

Eine erhebliche Vereinfachung erfährt auch die Planung und der Einbau einer Nischenablagebox. Die 30cm breite, 80cm hohe und 16cm tiefe Box braucht ihren Platz nicht gegen später installierte Rohrleitungen zu behaupten; Größe und Position werden vielmehr mithilfe eines neuen Rohbausets bereits früh verlässlich festgelegt. Mit einer vormontierten Dichtfolie zur Einarbeitung in die Verbundabdichtung ausgestattet, ist die Nischenablagebox somit ein fester Bestandteil des Installationssystems. Sie verfügt optional über eine verspiegelte Schiebetür, welche sich entweder nach links oder nach rechts öffnen lässt. Bei dieser platzsparenden Lösung bleiben Engpässe in Verbindung mit der Duscharmatur aus. Das Innere der Box ist darauf ausgelegt, Wasser- und Schmutzrückstände nicht zuzulassen. Das Wasser kann sich nirgends ansammeln und fließt ungehindert aus der Ablage.

Mithilfe eines weiteren Rohbausets kann auch eine 50cm breite, 30cm hohe und 15cm tiefe, befliesbare Nischenablagebox realisiert werden. Deren Installationsrahmen verfügt über ein vormontiertes Dichtvlies sowie eine aufgeraute Oberfläche, die dem Fliesenleger eine ideale Arbeitsfläche bietet

Geberit Duschtrennwand

Ein weiteres Highlight von Geberit ONE zum Schluss: Die Befestigung der Duschtrennwand, welche nach Abschluss aller übrigen Installationsarbeiten erfolgt, sorgt immer wieder für Probleme. In diesem Moment zeigt sich nämlich, ob genau gearbeitet wurde und an den Schnittstellen zwischen den Gewerken alles funktioniert hat. Hier setzt Geberit an: Dank des passenden Installationselements fügt sich die Geberit ONE Duschtrennwand nahtlos in die Planungs- und Montageabläufe des Vorwandsystems ein. Sie profitiert somit von den zahlreichen Vorteilen dieser bewährten Technologie: Die Geberit Duschtrennwand wird solide im Installationselement verankert, wobei Toleranzen, die nach der Befliesung der Wand auftreten, großzügig berücksichtigt werden können. Die werkseitig am Installationselement vormontierte Dichtfolie zur Einarbeitung in die Verbundabdichtung verhindert auf bewährte Weise ein Eindringen von Wasser. Die Duschtrennwand ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich. Weil diese zudem ohne Befestigungswinkel auskommen, ist die Gefahr von Fehlern bei der Montage eliminiert: die Duschtrennwand passt immer.

**Weitere Auskünfte erteilt:**

Evelyn Sillipp  
PR & Media  
Geberit Vertriebs GmbH & Co KG  
Gebertstraße 1, AT-3140 Pottenbrunn  
T: +43 2742 401 3010  
[evelyn.sillipp@geberit.com](mailto:evelyn.sillipp@geberit.com)

**Über Geberit**Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 29 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12 000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2019 einen Umsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).

Bildmaterial

Download-Link:

<https://geberit.sharepoint.com/:u:/s/ExternalFileShare/EbpYLGX-3V9Ij_kEvmib8k0BvJ9BiHFq6NbWEHU6dvF4iw?e=YUIpf2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Unsichtbare Befestigung**  Die Geberit ONE Lösung für den Duschbereich besteht aus den Elementen Duschablauf, Trennwand und Nischenablagebox. Alle sind dank der durchdachten Vorwandelemente leicht montierbar.  Foto: Geberit |
|  | Einfach und nahtlos  Die Befestigung einer Duschtrennwand sorgt immer wieder für Probleme. Geberit erleichtert dies durch das neuartige Installationselement. Damit fügt sich die Geberit ONE Duschtrennwand nahtlos in die Planungs- und Montageabläufe des Vorwandsystems ein.  Foto: Geberit |
|  | Verspiegelte Spiegeltür  Mit einer vormontierten Dichtfolie zur Einarbeitung in die Verbundabdichtung ausgestattet, ist die ONE Nischenablagebox von Geberit ein fester Bestandteil des Installationssystems. Sie verfügt optional über eine verspiegelte Schiebetür.  Foto: Geberit |
|  | Wandablauf  Ob Wandablauf, Duschrinne CleanLine oder Duschfläche Setaplano – egal für welche Lösung für bodenebene Dusche man sich entscheidet, zum Geberit ONE Konzept passen alle drei. Foto: Geberit |
|  | Der Rahmen  Eine erhebliche Vereinfachung erfährt auch die Planung und der Einbau einer Geberit ONE Nischenablagebox. Die Box braucht ihren Platz nicht gegen später installierte Rohrleitungen zu behaupten; Größe und Position werden vielmehr mithilfe eines neuen Rohbausets bereits früh verlässlich festgelegt. Foto: Geberit |
|  | Dicht  Wie bei den Duschenentwässerungen von Geberit ist auch bei der Geberit ONE Nischenablagebox die Dichtfolie zur Einarbeitung in die Verbundabdichtung bereits vormontiert.  Foto: Geberit |